# La Revanche de la Superconfig !

B y * W N *

Je vous le dis d'entrée : je suis heureux ! Pourquoi ? Parce que les lecteurs du Tox!c qui ont un Falcon ont une configuration au top de leur exigence. La preuve : seuls deux lecteurs (Hi Marc & The Beast !) m'ont écrit pour me demander des éclaircissements sur mon précédent article et/ou MTOS et des softs dont j'ai parlé. Cela fait plaisir de le constater ! Je ne m'attarde pas d'avantage donc sur la configuration logicielle qui n'a plus de secret pour vous. Quelques conseils tout de même, histoire de faire l'auteur zélé exemplaire 8-) :

- Préférez NVDI 2.5 + SpeedoGDOS que NVDI4. Cela vous laisse un potentiel de configurations plus vaste, pour trouver de bons compromis efficacité mémoire compatibilité. Toutefois, certains logiciels se trouveraient plus à l'aise avec NVDI 4.

- Pour gagner de la vitesse sous MTOS, utilisez DOCK pour pouvoir lancer vos applications et ENLEVEZ LE BUREAU GEM.

- Je recherche quelqu'un qui sache se servir de BIGDOS. J'en ferai un article. Cette chiotte m'a déjà à moitié bouffé une partition quand j'ai essayé d'installer ce machin teutonique.

Je vous aurais bien expliqué comment installer LINUX (la version disponible sur le CD de STRATOS) vu que les textes fournis avec sont bourrés d'erreurs. Mais c'est inutile je crois. Tout le monde sait le faire (ou s'en fout éperduement). Alors je vais essayer d'intéresser quelques-uns en parlant des matériels qu'on peut installer : disque dur, imprimante, etc. et quelques conseils et déconseils d'achat.

DISQUE DUR

Oui, le disque dur c'est essentiel. Notre Falcon ne pouvant avoir en interne qu'un seul disque dur dans son boîtier d'origine, le SCSI est l'alternative la plus envisageable. En effet installer à la place d'un IDE 250Mo un IDE de 2Go, c'est plutôt engoissant : où mettre les données stockées sur l'IDE pendant ce temps ? De plus, les SCSI externes ont de nombreux avantages : ils sont rapides, ils ont parfois leurs propres caches, on peut emporter avec eux de nombreuses données sans avoir besoin d'emmener son matériel, il permet de faire des backups de l'IDE interne et de faire du Direct-2-Disk 16 pistes avec Cubase. Adjugé vendu.

CD-ROM

Un CD-ROM IDE ou SCSI ? Telle est la question. Pour un Falcon dans un boîtier d'origine, la question ne se pose pas. A moins de faire le montage tordu suivant : découper la coque du Falcon, remplacer l'IDE backupé sur un disque dur SCSI (encore faut-il en avoir un) par le CD-ROM, et voilà. Pour un lecteur CD IDE, il faudra un driver assez compatissant pour être utilisé. Un lecteur SCSI interne nécessitera un report de connectique en interne, ce qui n'est pas évident...

Dans le cas d'un Falc monté en Tower, l'IDE est un bon choix : peu cher, un CD 8X fera très bien l'affaire. Toutefois, vous n'aurez pas accés à la fonction de transfert direct SCSI pour numériser une source audio sans perte. Encore une fois, le SCSI est à recommander pour les musiciens. Les lecteurs CD SCSI sont en général compatibles tous formats : CDI, Orange book, yellow book et red book (CD réinscriptibles, audios et CD-ROM). La majorité des lecteurs CD IDE ne savent pas lire les Orange books.

AMOVIBLE

Les amovibles sont en vogue. Vu la courbe exponentielle du besoin de Mo sur un support, une disquette ne suffit plus. Seul recours : les amovibles.

Le plus en vogue est le Ioméga Zip 100. Léger, robuste, transportable; ses disquettes le sont tout autant. Très répandu, il permet d'échanger de gros fichiers - ou un grand nombre de petits fichiers - avec d'autres plateformes (PC, Mac, Amiga...). Encore faut-il avoir HD Driver pour formater en compatible DOS. Les Zip permettent également de backuper des données importantes, de décharger le disque dur de fichiers encombrants et peu utilisés etc. Bien sûr il y a des concurrents qui ont des caractéristiques parfois très intéressantes. Mais le Zip est plus standard, et pour faire des envois, vous aurez plus de chance de tomber sur un gars qui a un Zip qu'un EZ135. Un disque Zip est de même dimension qu'une disquette 3"1/2, contient 100 Mo, et n'est que 2 fois plus lent qu'un disque dur... et donc beaucoup plus rapide qu'une disquette ! Le Zip 100 SCSI coûte 1100 F, et une cartouche entre 80 et 90 F.Le Ioméga Jaz est plus cher, moins beau, plus lent mais ses cartouches peuvent contenir 1Go de données. Peu d'intérêt pour le particulier, qui aura bien mieux fait d'acheter un autre disque dur.

IMPRIMANTE

Que ce soit monochrome ou couleur, ce sont bien les Stylus d'Epson que je conseillerai. Utilisant la technologie maintenant classique du jet d'encre, ses imprimantes sont rapides et offrent un résultat parfois époustoufflant. La réputation d'Epson n'est plus à faire.

Dans tous les cas, un logiciel d'installation de drivers est disponible sur Atari pour un grand nombre de modèles.

Quelques conseils : même si les Stylus Color utilisent des encres à séchage ultra-rapide pour pouvoir imprimer même sur du papier cul en 720 dpi (les cartouches coutent assez cher...), le choix du papier est très important pour avoir une qualité photo. Le papier couché spécial jet d'encre pour graphisme coûte environ 1 Fr la feuille, et doit être présenté d'un côté particulier, et en plus dans un sens précis (voir les flèches sur la partie non imprimable). Il faut que votre imprimante soit posée à plat sur un support très stable, et ne pas imprimer en vitesse rapide ! Il m'a fallu faire de nombreux essai pour me rendre compte de cela. C'est con à dire. Si un lecteur veut s'acheter une Epson mais qu'il veut voir ce que ça donne, qu'il m'écrive : je lui enverrai gratos une petite image imprimée avec ma Stylus color 400.

Attention également en achetant vos cartouches de noir : si vous avez une Stylus color, n'en prenez pas pour Stylus 400 par exemple mais bien pour Stylus color 400. C'est pareil pour les 200, les 600, et les 800. Oui, je me suis fait couillé même si j'ai honte de le dire, alors autant que cela n'arrive qu'à moi.

Prix d'une Stylus 400 (gamme intermédiaire) : 1500 F

ENCEINTES

Comme beaucoup, j'avais branché mon Falcon sur ma chaine. Mais quand celle-ci est tombée en rade... j'étais dans la merde. Je ne voulais pas d'enceintes auto-amplifiées qui étaient si médiocres, jusqu'à ce que dans une émission sur le satellite (sur C:) je vois le test d'un caisson de basse. Ha ha! J'ai donc acheté un ensemble Subwoofer + enceintes préamplifiées Yamaha.

Résultat : j'ai un meilleur son qu'avec ma chaine ! En fait, les enceintes doivent avoir au moins 2 entrées et une sortie. Celles-ci sont toujours sur une même enceinte, tout comme l'électronique de préamplification. Vous branchez votre CD ou CD-ROM - par la SORTIE LINE ! - sur une première entrée, et votre Falcon sur la seconde. Ainsi, vous pourrez écouter vos CD en même temps les sons de votre Falcon. Ensuite, connectez la sortie de votre enceinte auto-amplifiée à votre caisson de basse-woofer- -subwoofer. Reste à brancher les transfos/prises, et ça roule ! Le caisson doit normallement reposer sur le sol, tandis que les enceintes, qui reproduisent les médiums et les aigus, doivent être plus ou moins à auteur de tête. Le caisson doit avoir son volume à fond dans ce genre de branchement : son volume est proportionnel à celui des enceintes. Réglez les basses du caisson et le "tone" de vos enceintes selon votre goût. Autre branchement possible : si l'entrée audio de votre falc' est modifiée pour accepter le niveau Line, vous pouvez connecter la sortie Line de votre lecteur CD à l'entrée du falcon plutôt qu'à celle des enceintes. Vous pourrez ainsi, avec AFM ou Winrec et autre, générer des ambiances et bénéficier d'equalisers très précis.

SCANNER

A-t-on le choix ? NON ! Centek est le seul constructeur, développeur et fournisseur capable de proposer un driver de scanner SCSI, en l'occurence le 610S d'UMAX. Scanner à plat : 1 milliard de couleurs monopasse, 300 dpi, format A4+, ce matériel est tout à fait satisfaisant pour le particulier.

Falcon uniquement.

CLOCK VIDEO

Les extenseurs de résolutions classiques proposent de piloter les vitesses d'origine du Videl, 25 et 32 Mhz. CentVidel et CentScreen permettent d'exploiter la clock à 50 Mhz de la CT1ev3. Toutefois, la SBIII harware permet un choix de 8 vitesses pour le videl, de 24 à 50 Mhz en plus des deux vitesses de base. Depuis que je l'ai on me serine que ça sert à rien et c'est pas n'importe qui : Thomas Goirand (Zigo/ADR et Exa, qui montre ça bobine un peu partout en ce moment), Rodolphe Czuba / Centek, Sébastien Truttet / STraTOS & ADR, etc. (je connais du bô monde moah ! ;-).

Le générateur de résolutions(VMG) permettra aux plus maniaques de créer LA résolution qu'il leur faut, en proposant tous les paramètres imaginables. Déroutant pour le néophyte, celui-ci saura vite exploiter au mieux grâce aux astuces de la doc et aux fichiers d'exemple toutes ces possibilités.

Outre son propre format d'overscan et ses possibilités multiples de création de résolution grâce aux 10 vitesses qui sont accessibles, les horloges sont très stables. La SBIII permet grace à l'utilisation des clocks externes d'utiliser un écran RVB en mode accéléré (avec une carte accélératrice). Il suffit pour cela de s'assurer que le Videl ne soit pas connecté à une carte accélératrice. Dans le cas d'une Centurbo, il faut booter en mode 16 Mhz, lancer la résolution SBIII avec clock externe, et passer en mode accéléré. VMG permet en plus d'avoir des options inédites, comme le contrôle des synchros, le doublage de frames pour le PAL sans scintillement, la synchro péritel, l'utilisation de Genlock. Tout pour la vidéo ! Créer une résolution 768 X 556 50 et 60 Hz TC interlace pour émuler le rendu TV PAL/NTSC sur RVB, rien de plus simple ! Enfin chacun son trip... Comme chaque résolution est sauvée sur un fichier séparé, cela permet de les échanger, de les collectionner... Le logiciel SB-Auto est compatible avec toutes les interfaces alternatives à ce jour (MTOS, Thing, NAES...), et permet de choisir rapidement une résolution, ainsi que l'écran virtuel (2 modes : centré et aléatoire). Il trie automatiquement les résolutions permises par votre moniteur ! SB3, c'est la grande classe.

Félicitations pour avoir tout lu, et à bientôt.

*WN*/ADR & CENTEK

[Retour au sommaire]